{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":49,"n_cols":5,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2025年三防物资采购需求清单"]
["序号","产品名称","参数要求","单位","数量"]
[1,"救援绳","20米带钢丝内芯","捆",10]
[2,"救援绳","30米带钢丝内芯","捆",10]
[3,"救援绳","50米带钢丝内芯","捆",10]
[4,"战术背心","全芳纶第三代","套",40]
[5,"\n抢险救援服","符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》和XF10-2014《消防员灭火防护服》标准要求，提供应急管理部上海消防研究所出具的检验报告复印件。\n","套",40]
[6,"抢险救灾靴","1、总体性能符合GA-633-2006（消防员抢险救援服装）标准要求。\n2、靴底的整体具有升温慢、重量轻、耐久度高，阻燃、防穿刺，电绝缘、防滑、抗疲痨、排汗、干爽等性能。\n3、材料：鞋帮面采用阻燃耐高温防水皮革和阻燃反光材料组成。\n","双",40]
[7,"应急救援头盔","材质：聚合物材料\n净重：740G\n外壳采用聚合物材料制成，具有阻燃、强韧、高加工性能、高强度等特点，可耐受高冲击强度，耐化学腐蚀，阻燃材料环保。内层与普通头盔相同，采用2厘米厚的EPS硬质泡沫作为缓冲层，其后是海绵衬垫，保护面积大，抗冲击能力强。","顶",40]
[8,"2024新款顶配\n激流救援救生衣RT66","1.浮力150N（±5N），浮力损失≤1.8%；\n2.轻量化救生衣以减轻救援人员负载重量，救生衣本体重量应≤2kg；\n3.采用高韧度防泼水尼龙面料外壳；\n提供国家级检测中心提供的检测报告","件",20]
[9,"冲锋舟漂浮款\n护目镜","\n镜片颜色：镀冰蓝色膜，抗UV，防风沙，保护眼睛；\n","个",40]
[10,"水域救援靴SY-X/RX02","                                                                                                                                                                                           合成革和优质氯丁橡胶组合的鞋面，保暖安全舒适；\n鞋头易磨损区域用合成皮革和橡胶加固，防磨防穿刺；\n防水性能应满足经消防员水域教援靴经防水性能试验后，无渗漏现象；\n提供国家级检测中心提供的检测报告","双",40]
[11,"际华三五三五19式分体式雨衣","面料：浅火焰兰高强涤纶透湿涂层复合布100%涤纶  涤丝绸涂层布 100%涤纶，95g/㎡\n经编网眼布75dtex涤纶长丝","件",40]
[12,"抗洪抢险救援灯","1.8种灯光模式；\n2.长80mm，宽33mm；\n3.中间字体定制为 应急救援。","个",40]
[13,"2024新款，两用\n水域救援抛绳包","适用水域救援，应采用超强合成纤维材料或更优质材料，可漂浮于水面，配收纳绳包1个；\n提供国家级检测中心提供的检测报告","个",40]
[14,"多用途信号灯\n感应式防水头灯","• 材质：ABS塑料；\n • 产品尺寸：65*40*40mm；\n • 重量：90g（含电池）；\n • 灯泡：XPE Q5 LED灯芯；\n • 续航时间：5-20小时；\n • 充电时间：2.5小时；\n • 电池：内置可充聚合物锂电池；\n • 电池容量：3.7V/1200毫安；","个",40]
[15,"钛合金割绳刀RD03T","用于水域救援过程中快速切割绳索和水草缠绕物，实现快速脱困或救援\n贯通式钛合金刀身；\n提供国家级检测中心提供的检测报告","把",40]
[16,"水域救援手套","水域救援手套用于救援人员操作绳索及其他救援工具的装备，在水下具有良好的抓握性和耐磨保护性。                                                                               \n提供国家级检测中心提供的检测报告","双",40]
[17,"应急救援囊","\n容积≥70L；\n背囊正面可根据要求印反光字及相关标识，背面有个人信息卡及卡槽；配备有防雨罩。主料为不低于1050D加密防水尼龙牛津布，透明PV涂层，具有强度高、耐磨、防水、防撕裂等性能。装备。\n","个",40]
[18,"无人机","Mavic 4 Pro畅飞套装 标配 256G内存卡 2年随心换增值服务","台",2]
[19,"切割刀","刀身材质：3CR13不锈钢  手柄材质：PC\n全长：24.5CM   刃宽：3CM  重量：352G","把",50]
[20,"橡皮艇","1.规格：外400*172cm，内276*80cm\n2.浮筒直径：46cm 乘坐人数：7+1人\n3.承重：950kg 船重：78kg 包装重量：88kg 气室：4个\n4.材质：PVC聚酯纤维织布","艘",6]
[21,"救生衣","大浮力 重量：0.38/0.98KG 面料成份：氯丁橡胶  颜色：红色、黑色  填充物：EPE浮力棉  ","件",120]
[22,"外挂机","发动机类型:2缸  30P \n排量:496CM3\n缸径X行程:72.0X61.0MM\n输出功率:22.1KW@5000R/MIN\n燃油感应系统:化油器\n艉板高度:S:423MML:550MM\n重量:53~58KG\n启动系统:手动起动器/电启动\n控制:手柄/远程控制倾斜系统:手动倾斜\n润滑系统:预混汽油和机油","台",5]
[23,"外挂机推车","（60马力以下使用)表面处理：电泳喷塑防锈 \n重量：24KG ","辆",15]
[24,"移动照明灯组","额定电压：220V，光通量：100000ML，伸缩气缸：最小1800MM，最大4500MM，防护等级：IP65，工作功率：4*500W；","台",6]
[25,"手套","700克棉纱线点胶","双",500]
[26,"工兵铲","铝合金材质多功能伸缩款 总长79CM","把",60]
[27,"户外电池","3000W 2048WH 2度电","台",2]
[28,"电动充气泵","橡皮艇专用 功率：650W  材质：ABS  \n电压：220V","个",6]
[29,"探照灯","大光斑 强远射 防水防尘防震","把",40]
[30,"手锯","16寸手板锯","把",20]
[31,"灭火器","手提式4KG干粉 型号：MFZ/ABC4 重量：4KG 灭火量：4.00±0.08 喷射时（S）：≥13 喷射距离：≥3 使用温度：-20-+55 灭火级别：2A，55B 工作压力（MPA):1.2 水压试验压力（MPA）：2.1","个",100]
[32,"救生衣","\n1.救生衣的浮力为＞7.5KG；\n2.救生衣采用的浮力材料为闭孔型发泡塑料，其物理化学性能符合国标GB4304-84要求；\n","件",100]
[33,"PVC救生圈","材质：聚氨酯发泡芯材、不少于2.5KG质量，浮力>14.5kg。","个",200]
[34,"编织袋","30*60",null,2000]
[35,"铲子","铁铲+木柄 锋利快捷，加厚锰钢，坚固耐用，受力均匀，优质木柄，质硬耐磨","把",100]
[36,"锄头","锄口经过开刃处理，挖土锋利省劲，恒温淬火处理硬度高，受力处材质加厚，手柄为硬杂木","把",100]
[37,"喊话器","大功率 可插U盘\n录音时长：150秒超长录音，传播距离：200米以上，供电方式：DC-5V充电口，峰值功率：15W,频响范围：100MZ-10KMZ，","个",20]
[38,"手摇报警器"," 款式:便携式，","个",20]
[39,"探长应急照明","泛光款 4000W  ","个",20]
[40,"警式雨衣","单层网分体反光雨衣\n","套",100]
[41,"雨鞋","改性PVC材料 ","双",100]
[42,"消防战斗服","02款5件套","套",100]
[43,"灭火工具包","消防应急包\\灭火毯\\逃生绳\\灭火面具\\干粉灭火器","套",20]
[44,"消防打火把"," 二号工具打火把","个",100]
[45,"头盔","华信 V型ABS","个",100]
[46,"手电筒","强激光手电 伸缩调焦","个",100]
[47,"物资储备架","宽60CM长200CM高200CM，承重500KG","个",10]